H2 Hilux Prototype – SPESIFIKASJONER



*Tentative verdier*

|  |  |
| --- | --- |
| **BRENSELCELLESTAKK** |  |
| TYPE | POLYMERELEKTROLYTT |
| ANTALL CELLER | 330 |
| FC-effektuttak (kW/DIN hk) | 128 / 174 |

|  |  |
| --- | --- |
| **MOTORGENERATOR** |  |
| MOTOR TYPE | PERMANENTMAGNET, SYNKRON |
| MOTORUTGANGSEFFEKT (kW/DIN hk) | 134 / 182 |
| MAKS DREIEMOMENT (NM) | 300 |

|  |  |
| --- | --- |
| **BATTERI** |  |
| BATTERITYPE | LITIUM-ION / 84 CELLER |
| BATTERIKAPASITET (Ah) | 4.0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **TANK** |  |
| DRIVSTOFFTANKENS KAPASITET | 7.8 kg (3 x 2.6 kg) |

|  |  |
| --- | --- |
| **DRIVVERK** |  |
| LAYOUT | BAKHJULSDRIFT |

|  |  |
| --- | --- |
| **YTELSE** |  |
| MAKS. HASTIGHET (KM/T) | N/A |
| AKS. 0-100 KM/T (SEK) | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **DRIVSTOFFORBRUK (L/100 KM)** |  |
| WLTP KOMBINERT SYKLUS | N/A |
| TOTAL REKKEVIDDE | OPPTIL 600 KM |
| DRIVSTOFFTANKENS KAPASITET | 7,8 kg (3 x 2,6 kg) |

|  |  |
| --- | --- |
| **CHASSIS** |  |
| FJÆRING FORAN | DOUBLE WISHBONE |
| BAKRE FJÆRING | DE DION |
| STYRING | ELEKTRONISK SERVOSTYRING |

|  |  |
| --- | --- |
| **UTVENDIGE DIMENSJONER (MM)** |  |
| LENGDE | 5,325 |
| BREDDE (ekskl. speil) | 1,855 |
| HØYDE | 1,810 |
| SPORVIDDE FORAN | 1,570 |
| SPORVIDDE BAK | 1,570 |
| AKSELAVSTAND | 3,085 |